{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":698,"n_cols":7,"rows_kept":698,"merged":[[5,2,5,6],[6,2,6,6],[7,2,7,6],[8,2,8,6]]}
[null,"Sukcesivno izvajanje vzdrževalnih elektro instalacijskih del"]
[null,"- obrazec Krovni predračun (za vse postavke velja dobava in montaža)"]
[]
[]
[null,"SPLOŠNI POGOJI, KI VELJAJO ZA CELOTEN POPIS DEL IN MATERIALA"]
[null,"·","Naročilo navedenih količin v tem popisu za naročnika NI ZAVEZUJOČE. Naročnik lahko naroči tudi ali večje ali manjše količine, kot so navedene v tem popisu. Cene ostanejo nespremenjene ne glede na naročene količine. Ponudnik se odreka vsem zahtevkom oziroma pogodbenim kaznim zaradi odstopanja naročenih količin od navedenih v popisu del in materiala."]
[null,"·","Ponudnik nosi vse stropke povezane z vsakokratno/posamično izdelavo oziroma pripravo in predložitvijo ponudbe."]
[null,"·","Čas izvajanja del se določi glede na najbolj ugoden termin za IJS, ki je lahko kadarkoli 365 dni v letu, 24 ur na dan."]
[null,"·","Garancijski rok za izvedena dela in vgrajen material je 60 mesecev od dneva primopredaje."]
[null,"·","Vsi vgrajeni proizvodi morajo imeti CE oznako."]
[null,"·","Vse cene so brez DDV"]
[]
[null,"Zap. št.","Opis","količina","enota","EUR/\nenoto","EUR"]
[null,1,"Demontaža obstoječe instalacije",{"v":1737,"d":"1,737"},"ur",null,{"$f":"D14*F14","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,{"$f":"1+MAX(B14:B14)","v":2},"Odvoz na deponijo s plačilom prispevka",128,"kpl",null,{"$f":"D15*F15","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,{"$f":"1+MAX(B14:B15)","v":3},"Preverjanje obstoječih tokokrogov, označevanje",{"v":1121,"d":"1,121"},"ur",null,{"$f":"D16*F16","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,null,"Cev instalacijska RBT kpl z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom"]
[null,{"$f":"1+MAX(B15:B17)","v":4},"fi 16 mm",{"v":3081,"d":"3,081"},"m",null,{"$f":"D18*F18","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,5,"fi 23 mm",{"v":1010,"d":"1,010"},"m",null,{"$f":"D19*F19","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,6,"fi 29 mm",184,"m",null,{"$f":"D20*F20","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,7,"fi 36 mm",248,"m",null,{"$f":"D21*F21","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,null,"Cev instalacijska RFS kpl z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom"]
[null,8,"fi 16 mm",{"v":2848,"d":"2,848"},"m",null,{"$f":"D23*F23","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,9,"fi 23 mm",854,"m",null,{"$f":"D24*F24","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,10,"fi 29 mm",253,"m",null,{"$f":"D25*F25","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,11,"fi 36 mm",384,"m",null,{"$f":"D26*F26","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,null,"Cev instalacijska PN kpl s pritrdilnim priborom"]
[null,12,"fi 16 mm",{"v":1330,"d":"1,330"},"m",null,{"$f":"D28*F28","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,13,"fi 23 mm",381,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,14,"fi 29 mm",52,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,15,"Cev DWP fi 50 mm",88,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,16,"Cev DWP fi 63 mm",308,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,17,"Cev DWP fi 80 mm",35,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,18,"Cev DWP fi 110 mm",318,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,19,"Cev PVC fi125 kpl z obešalnim priborom za na strop",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,20,"Cev alkaten 2x50",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,21,"Cev euroflex fi 16 mm",211,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,22,"Cev euroflex fi 32 mm",52,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,23,"Cev euroflex fi 50 mm",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,24,"Cev spiralna 25 mm",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Doza razvodna n/o kpl s sponkami in pritrdilnim materialom"]
[null,25,"80x80x40 mm",718,"kos",null,{"$f":"D42*F42","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,26,"100x100x50 mm",73,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,27,"180x140x70 mm",12,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,28,"do 200x150 mm",9,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,29,"do 300x200 mm",8,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,30,"do 400x300 mm",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Doza razvodna p/o kpl s sponkami in pritrdilnim materialom"]
[null,31,"fi 78 mm",128,"kos",null,{"$f":"D49*F49","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,32,"do 100x100 mm",9,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,33,"do 200x150 mm",3,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,34,"do 300x200 mm",6,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,35,"Instalacijski kanal NIK1s",455,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,36,"Instalacijski kanal NIK2s",388,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,37,"Instalacijski kanal NIK1 kpl s pritrdilnim materialom",8,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,38,"Instalacijski kanal NIK2 kpl s pritrdilnim materialom",208,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,39,"Instalacijski kanal NIK3 kpl s pritrdilnim materialom",167,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,40,"Instalacijski kanal NIK4 kpl s pritrdilnim materialom",124,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,41,"Instalacijski kanal NIK5 kpl s pritrdilnim materialom",7,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,42,"Instalacijski kanal NIK6 kpl s pritrdilnim materialom",110,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,43,"Instalacijski kanal NIK8 kpl s pritrdilnim materialom",3,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Kabelska polica kpl s konzolami, spojnim in pritrdilnim materialom"]
[null,44,"PK 50 mm",67,"m",null,{"$f":"D63*F63","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,45,"PK 100 mm",371,"m",null,{"$f":"D64*F64","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,46,"PK 200 mm",429,"m",null,{"$f":"D65*F65","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,47,"PK 300 mm",35,"m",null,{"$f":"D66*F66","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,48,"PK 400 mm",11,"m",null,{"$f":"D67*F67","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,null,"Pokrov kabelske police"]
[null,49,"PK 50 mm",3,"m",null,{"$f":"D69*F69","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,50,"PK 100 mm",61,"m",null,{"$f":"D70*F70","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,51,"PK 200 mm",3,"m",null,{"$f":"D71*F71","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,52,"PK 300 mm",4,"m",null,{"$f":"D72*F72","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,53,"PK 400 mm",9,"m",null,{"$f":"D73*F73","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,null,"Nosilec kabelske police - stenski"]
[null,54,"NPK 50",24,"kos",null,{"$f":"D75*F75","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,55,"NPK 100",45,"kos",null,{"$f":"D76*F76","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,56,"NPK 200",41,"kos",null,{"$f":"D77*F77","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,57,"NPK 300",13,"kos",null,{"$f":"D78*F78","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,58,"NPK 400",2,"kos",null,{"$f":"D79*F79","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,null,"Nosilec kabelske police - stropni"]
[null,{"$f":"1+MAX(B78:B80)","v":59},"NPK 50",1,"kos",null,{"$f":"D81*F81","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,60,"NPK 100",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,61,"NPK 200",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,62,"NPK 300",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,63,"NPK 400",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,64,"Stropni nosilec do 500 mm",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,65,"Stropni nosilec do 800 mm",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Kabelska polica RF kpl s konzolami, spojnim in pritrdilnim materialom"]
[null,66,"PK 100 mm",1,"m",null,{"$f":"D89*F89","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,67,"PK 200 mm",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,68,"PK 300 mm",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,69,"Mrežna kabelska polica, širine 200",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,70,"Mrežna kabelska polica, širine 300",11,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,71,"C profil LDE 21x41x1,5 L=2500 mm",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,72,"C profil LDE 41x41x1,5 L=2500 mm",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,73,"Spojni element C profila 21x41",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,74,"Spojni element C profila 41x41",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,75,"Izsekavanje utora do 30x30mm v opeko",92,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,76,"Izsekavanje utora do 50x30mm v opeko",147,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,77,"Izsekavanje utora do 80x50mm v opeko",241,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,78,"Izsekavanje utora do 30x30mm v beton",45,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,79,"Izsekavanje utora do 50x30mm v beton",125,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,80,"Izsekavanje utora do 80x50mm v beton",91,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,81,"Izdelava preboja skozi opeko do fi25/cm",72,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,82,"Izdelava preboja skozi opeko do fi40/cm",24,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,83,"Izdelava preboja skozi opeko do fi60/cm",2,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,84,"Izdelava preboja skozi opeko do fi100/cm",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,85,"Izdelava preboja skozi opeko do fi200/cm",16,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,86,"Izdelava preboja skozi beton do fi25/cm",163,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,87,"Izdelava preboja skozi beton do fi40/cm",80,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,88,"Izdelava preboja skozi beton do fi60/cm",9,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,89,"Izdelava preboja skozi beton do fi100/cm",2,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,90,"Izdelava preboja skozi beton do fi200/cm",12,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,91,"Odpiranje/zapiranje jaška",125,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,92,"Odpiranje/zapiranje kanala (PPK, NIK, …)",{"v":1057,"d":"1,057"},"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,93,"Odpiranje/zapiranje stropa Armstrong",{"v":3932,"d":"3,932"},"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,94,"Odpiranje in zapiranje stropa Dampa",264,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,95,"Odpiranje/zapiranje dvojnega poda",14,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,96,"Revizijska odprtina do 40x40 cm",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,97,"Revizijska odprtina do 60x60 cm",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,98,"Kovinska objemka za kabel do fi 20",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,99,"Kovinska objemka za kabel do fi 32",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,100,"Kovinska objemka za kabel do fi 52",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,101,"Kovinska objemka za kabel do fi 60",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Vodnik, položen na kabelsko polico ali uvlečen v instalacijsko cev"]
[null,102,"NYM 2x1,5 mm2",1,"m",null,{"$f":"D126*F126","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,103,"NYM 3x1,5 mm2",{"v":9497,"d":"9,497"},"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,104,"NYM 4x1,5 mm2",88,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,105,"NYM 5x1,5 mm2",907,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,106,"NYM 7x1,5 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,107,"NYM 3x2,5 mm2",{"v":20473,"d":"20,473"},"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,108,"NYM 5x2,5 mm2",{"v":1540,"d":"1,540"},"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,109,"NYM 3x4 mm2",18,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,110,"NYM 5x4 mm2",91,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,111,"NYM 5x6 mm2",12,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,112,"NYY 3x1,5 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,113,"NYY 3x2,5 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,114,"NYY 5x4 mm2",121,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,115,"NYY 5x6 mm2",964,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,116,"NYY 5x10 mm2",290,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,117,"NYY 5x16 mm2",353,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,118,"NYY 5x25 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,119,"NYY 4x16 mm2",8,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,120,"NYY 4x25 mm2",176,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,{"$f":"1+MAX(B142:B144)","v":121},"NYY 4x35 mm2",280,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,122,"NYY 4x50 mm2",350,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,123,"NYY 4x70 mm2",113,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,124,"NYY 4x95 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,125,"NYY 4x120 mm2",163,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,126,"FG160R 3x1,5 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,127,"FG160R 4x1,5 mm2",1,"m",null,{"$f":"D151*F151","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,128,"FG160R 5x1,5 mm2",1,"m",null,{"$f":"D152*F152","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,129,"FG160R 3x2,5 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,130,"FG160R 4x2,5 mm2",1,"m",null,{"$f":"D154*F154","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,131,"FG160R 5x2,5 mm2",1,"m",null,{"$f":"D155*F155","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,132,"FG160R 4x4 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,133,"FG160R 5x4 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,134,"FG160R 4x6 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,135,"FG160R 5x6 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,136,"FG160R 4x10 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,137,"FG160R 5x10 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,138,"FG160R 4x16 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,139,"FG160R 4x25 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,140,"FG160R 4x35 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,141,"FG160R 4x50 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,142,"FG160R 4x70 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,143,"FG160R 4x95 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,144,"FG160R 4x120 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,145,"FG160R 4x150 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,146,"FG160R 1x1,5 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,147,"FG160R 1x2,5 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,148,"FG160R 1x4 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,149,"FG160R 1x6 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,150,"FG160R 1x10 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,151,"FG160R 1x16 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,152,"FG160R 1x25 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,153,"FG160R 1x35 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,154,"FG160R 1x50 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,155,"FG160R 1x70 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,156,"FG160R 1x95 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,157,"FG160R 1x120 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,158,"FG160R 1x150 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,159,"FG160R 1x185 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,160,"FG160R 1x240 mm2",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Enožilni vodnik rumeno-zelene barve"]
[null,161,"HO7V-K 2,5mm2",236,"m",null,{"$f":"D186*F186","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,162,"HO7V-K 4mm2",340,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,163,"HO7V-K 6mm2",{"v":7153,"d":"7,153"},"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,164,"HO7V-K 10mm2",94,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,165,"HO7V-K 16mm2",432,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,166,"HO7V-K 25mm2",220,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,167,"HO7V-K 35mm2",230,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,168,"HO7V-K 50mm2",243,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,169,"HO7V-K 70mm2",446,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,170,"Kabeljski čevelj 240/12",9,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,171,"Kabeljski čevelj 185/12",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,172,"Kabeljski čevelj 150/12",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,173,"Kabeljski čevelj 120/10",118,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,174,"Kabeljski čevelj 95/8",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,175,"Kabeljski čevelj 70/8",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,176,"Kabeljski čevelj 50/8",119,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,177,"Kabeljski čevelj 35/8",112,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,178,"Kabeljski čevelj 25/8",50,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,179,"Kabeljski čevelj 16/8",81,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,180,"Kabeljski čevelj 10/8",49,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,181,"Kabeljski čevelj 6/6",134,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,182,"Spojka kabelska 4x(6-16 mm2)",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,183,"Spojka kabelska 4x(25-50 mm2)",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,{"$f":"1+MAX(B206:B208)","v":184},"Spojka kabelska 4x(70-150 mm2)",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,185,"Spojka kabelska 4x(185-240 mm2)",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,186,"Spoj s kovinsko maso kpl z vijaki in objemkami",{"v":1894,"d":"1,894"},"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,187,"Doza za izenačitev potenciala DIP",27,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,188,"Doza za izenačitev potenciala GIP",19,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Priklop naprave"]
[null,189,"Moči do 5 kW",{"v":1680,"d":"1,680"},"kos",null,{"$f":"D215*F215","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,190,"Moči nad 5 kW",252,"kos",null,{"$f":"D216*F216","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,191,"Priklop na obstoječo instalacijo (3-5 x 1,5-2,5)",1,"kos",null,{"$f":"D217*F217","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,192,"Priklop kabla 4-10 mm2",1,"kos",null,{"$f":"D218*F218","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,193,"Priklop kabla 16-25 mm2",1,"kos",null,{"$f":"D219*F219","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,194,"Priklop kabla 35-70 mm2",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,195,"Priklop kabla 95-150 mm2",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,196,"Prklop kabla 185-240 mm2",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,197,"Ploščati vodnik FeZn 25x4 mm s polaganjem",81,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,198,"Ploščati vodnik RF 30x3,5 mm položen v zemljo",{"v":1044,"d":"1,044"},"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,199,"Okrogli vodnik RF fi8 mm",9,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,200,"Okrogli vodnik Al fi 8 mm",561,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,201,"Okrogli vodnik Cu fi 8 mm",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,202,"Križna sponka za ploščati vodnik RF",208,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,203,"Križna sponka za okrogli vodnik RF",65,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,204,"Slemenski nosilec RF",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,205,"Strešni nosilec RF",377,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,206,"Stenski nosilec RF",130,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,207,"Objemka za cev do Ø 140 ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,208,"Merilna sponka ",20,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,209,"Merilna številka",38,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,210,"Mehanska zaščita RF",17,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,211,"Vijačen spoj s kovinsko maso RF",3,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,212,"Varjeni spoj s kovinsko maso ",7,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,213,"Nosilec lovilnega voda za ravno streho",32,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,214,"Lovilna palica h=6m kpl s podstavkom in priključno sponko",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,215,"Lovilna palica h=4m  kpl s podstavkom in priključno sponko",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,216,"Lovilna palica h=3m  kpl s podstavkom in priključno sponko",3,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,217,"Lovilna palica h=2m  kpl s podstavkom in priključno sponko",9,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,218,"Lovilna palica h=1m  kpl s podstavkom in priključno sponko",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,219,"Avtokošara",7,"dni",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,220,"Meritve strelovodne instalacije (do 6 merilnih mest)",18,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,221,"Meritve strelovodne instalacije (do 12 merilnih mest)",13,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,222,"Meritve strelovodne instalacije (do 18 merilnih mest)",1,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,223,"Talna doza ETD 6M, kpl s pokrovom",27,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,224,"Talna doza ETD 9M kpl s pokrovom ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,225,"Talna doza ETD 12M kpl s pokrovom ",28,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,226,"Izdelava izseka v tlak za talno dozo in grobo čiščenje",19,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,227,"Kovinski kanal ELBA 110/75 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom",8,"m",null,{"$f":"D253*F253","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,228,"Kovinski kanal ELBA 130/75 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom",976,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,229,"Kovinski kanal ELBA 170/75 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom",141,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,230,"Kovinski kanal ELBA 200/72 dvoprekatni kpl s pokrovom in pritrdilnim materialom",11,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,231,"Zaključek kanala 110/75",2,"kos",null,{"$f":"D257*F257","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,232,"Zaključek kanala 130/75",273,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,233,"Zaključek kanala 170/75",7,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,234,"Zaključek kanala 200/72",3,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,235,"Koleno notranje, zunanje, ravninsko 110/75",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,236,"Koleno notranje, zunanje, ravninsko 130/75 ",4,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,237,"Koleno notranje, zunanje, ravninsko 170/75",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,238,"Koleno notranje, zunanje, ravninsko 200/75",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,239,"Vtičnica 230 V vgrajena v PPK",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,240,"Vtičnica 2x230 V vgrajena v PPK",290,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,241,"Vtičnica 3x230 V vgrajena v PPK",982,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,242,"Vtičnica 400V, 16A vgrajena v PPK",38,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,243,"Vtičnica P0AG-ID6 vgrajena v PPK",11,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,244,"Vtičnica 230V p/o",272,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,245,"Vtičnica 230V p/o s pokrovom",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,246,"Vtičnica 2x230V p/o",1,"kos",null,{"$f":"D272*F272","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,{"$f":"1+MAX(B270:B272)","v":247},"Vtičnica 400V, 16A p/o",1,"kos",null,{"$f":"D273*F273","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,248,"Vtičnica 230V n/o",150,"kos",null,{"$f":"D274*F274","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,249,"Vtičnica 230V n/o s pokrovom",1,"kos",null,{"$f":"D275*F275","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,250,"Vtičnica 2x230V n/o",3,"kos",null,{"$f":"D276*F276","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,251,"Vtičnica 400V, 16A n/o",8,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,252,"Vtičnica motorska 5p, 16A, n/o",11,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,253,"Vtičnica motorska 5p, 32A, n/o",17,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,254,"Vtičnica motorska 5p, 63A, n/o",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,255,"Vtičnica silumin n/o 400V, ploščata s pokrovom",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,256,"Stalna priključnica p/o",8,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,257,"Stalna priključnica n/o ",8,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Stikalo p/o"]
[null,258,"navadno",227,"kos",null,{"$f":"D285*F285","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,259,"menjalno",44,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,260,"križno",3,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,261,"serijsko",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,262,"tipka",7,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,263,"1-0-2",48,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,264,"Tipkalo s tlivko",45,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,265,"Stikalni tablo 3M; 3x stikalo navadno",1,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Stikalo n/o"]
[null,266,"navadno",44,"kos",null,{"$f":"D294*F294","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,267,"menjalno",23,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,268,"križno",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,269,"serijsko",2,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,270,"tipka",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,271,"1-0-2",9,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,272,"Vtičnica šuko  GW",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,273,"Stikalo navadno GW",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,274,"Okvir 3M IP55  ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,275,"Okvir 4M IP55  ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,276,"Nosilec 1-3M",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,277,"Nosilec 4M",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,278,"Doza zidna system 2M IP55  ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,279,"Okvir system 2M siv IP55  ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,280,"Vtikač 3P+N+T 16A 380V CEE ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,281,"Vtikač 3P+N+T 32A 380V CEE",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,282,"Vtičnica 3P+N+T 32A 380V  prenosna",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,283,"Vtičnica 3P+N+T 16A 380V  vgradna",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,284,"Vtičnica 3P+N+T 32A 380V  vgradna",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,285,"Vtikač šuko gumi Legrand z uvodnico",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,286,"Vtikač mot. 5X32A 380V ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,287,"Zvonec 230 V",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,288,"senzor stropni, 360°",32,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,289,"senzor stenski, 180°",3,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,290,"Kontaktor kpl z dozo za vgradnjo",25,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,291,"Stikalo grebenasto n/o 25A/3",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,292,"Stikalo tropolno 0/1 40A nadometno",6,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,293,"Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop z vidnimi nosilci, LED, min 3800lm, max priključna moč 33W, UGR<19 in L65 <3000cd/m2 v skladu z EN12464:2011, EVG napajalnik. Dimenzija 596x596m, IP54, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot BETA 2 LED 3800-840 HF Q600",407,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,294,"Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop z vidnimi nosilci, LED, min 3800lm, max priključna moč 33W, UGR<19 in L65 <3000cd/m2 v skladu z EN12464:2011, DALI napajalnik. Dimenzija 596x596mm, IP54, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot BETA 2 LED 3800-840 HFIX Q600 DALI",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,295,"Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop z vidnimi nosilci, LED, min 3600lm, max priključna moč 36W, UGR<19 in L65 <3000cd/m2 v skladu z EN12464:2011, EVG napajalnik. Dimenzija 1196x296mm, IP54, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot BETA 2 LED 3800-840 HF 300X1200",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,296,"Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop z vidnimi nosilci, LED, min 3600lm, max priključna moč 36W, UGR<19 in L65 <3000cd/m2 v skladu z EN12464:2011, DALI napajalnik. Dimenzija 1196x296mm, IP54, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot BETA 2 LED 3800-840 HFIX 300X1200 DALI",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,297,"Nadgradni okvir za montažo LED svetilke Q600, višina max 70mm",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,298,"Nadgradni okvir za montažo LED svetilke 300X1200, višina max 70mm",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,299,"Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop , LED, min 1950lm, max priključna moč 19,5W, EVG napajalnik. Dimenzija fi215mm, višina max 90mm. Izrez fi max 200mm, IP44, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot CETUS LED 2000 HF 840",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,300,"Vgradna svetilka za vgradnjo v spuščen strop , LED, min 950lm, max priključna moč  9,5W, EVG napajalnik. Dimenzija fi215mm, višina max 90mm. Izrez fi max 200mm, IP44, 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot CETUS LED 1000 HF 840",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,301,"Stropna/stenska nadgradna svetilka LED (enakovredno kot Thorn KAT RD 2000-840 HF).  Max 16.3W LED. Visoka učinkovitost svetilke z 114 lm/W, svetlobni tok svetilke 1950lm, barva svetlobe 4000K, LED življenska doba vsaj 50.000 ur. Reflektor z široko razpršitvijo svetlobe. Ohišje polikarbonata. Plastični deli iz opalnega akrila, IP65; IK10. Ø307 x 58 mm; Teža: 0,98kg.  5-letna garancija. Enakovredno ali boljše kot KAT RD 2000-840 HF",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,302,"Stropna/stenska nadgradna svetilka LED (enakovredno kot Thorn KAT RD 1400-840 HF).  MAX 12W LED. Visoka učinkovitost svetilke z 114 lm/W, svetlobni tok svetilke 1350lm, barva svetlobe 4000K, LED življenska doba vsaj 50.000 ur. Reflektor z široko razpršitvijo svetlobe. Ohišje polikarbonata. Plastični deli iz opalnega akrila, IP65; IK10. Ø307 x 58 mm; Teža: 0,98kg.  5-letna garancija. Enakovredno ali boljše kot KAT RD 1400-840 HF",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,303,"Stropna/stenska nadgradna svetilka LED (enakovredno kot Thorn KAT RD 1000-840 HF).  max 9W LED. Visoka učinkovitost svetilke z 114 lm/W, svetlobni tok svetilke 950lm, barva svetlobe 4000K, LED življenska doba vsaj 50.000 ur. Reflektor z široko razpršitvijo svetlobe. Ohišje polikarbonata. Plastični deli iz opalnega akrila, IP65; IK10. Ø307 x 58 mm; Teža: 0,98kg.  5-letna garancija. Enakovredno ali boljše kot KAT RD 1000-840 HF",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,304,"Nadgradna IP66 LED svetilka (enakovredno kot Zumtobel group AQFPRO L LED6400-840 PC MB ) zaščitena pred prahom in močnimi vodnimi curki. LED življenska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 80 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Visoka učinkovitost svetilke z 131 lm/W, priključna moč svetilke max52 W; svetlobni tok svetilke 6400 lm, barva svetlobe 4000K in barvno reprodukcijo Ra > 80. Ohišje iz polikarbonata. Delovanje v temp. območju od -20°C do +30°C. Pokrovi brizgani v enem kosu PC. Montaža z vzmetnimi držali V2A na strop, steno ali nosilno tračnico. Dimenzija: 1600x92x90 mm; Teža: 2.1 kg. 5-letna garancija. Enakovredno ali boljše kot AQFPRO L LED6400-840 PC MB",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,305,"Nadgradna IP66 LED svetilka (enakovredno kot Zumtobel group AQFPRO S LED4300-840 PC MB) zaščitena pred prahom in močnimi vodnimi curki. LED življenska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 80 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Visoka učinkovitost svetilke z 132 lm/W, priključna moč svetilke max 34 W; svetlobni tok svetilke 4300 lm, barva svetlobe 4000K in barvno reprodukcijo Ra > 80. Ohišje iz polikarbonata. Delovanje v temp. območju od -20°C do +30°C. Pokrovi brizgani v enem kosu PC. Montaža z vzmetnimi držali V2A na strop, steno ali nosilno tračnico. Dimenzija: 1100x92x90 mm; Teža: 2.1 kg. 5-letna garancija. Enakovredno ali boljše kot AQFPRO S LED4300-840 PC MB",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,306,"Nadgradna IP65 LED svetilka, min 7500lm; priključna moč max 58W, DALI napajalnik, dimenzija 339x165mm x 100mm. 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kot CRAFT S 7500 LED 840 WB",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,307,"Nadgradna IP65 LED svetilka, min 12500lm; priključna moč max 98W, DALI napajalnik, dimenzija 390x330mm x 140mm. 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kotCRAFT M 13000 LED 840 WB",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,308,"Nadgradna IP65 LED svetilka, min 16500lm; priključna moč max 123W, DALI napajalnik, dimenzija 390x330mm x 140mm. 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kotCRAFT M 17000 LED 840 WB",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,{"$f":"1+MAX(B334:B336)","v":309},"Nadgradna IP65 LED svetilka, min 25000lm; priključna moč max 185W, DALI napajalnik, dimenzija 680x330mm x 140mm. 5 letna garancija. Enakovredno ali boljše kotCRAFT M 26000 LED 840 WB",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,310,"Montažni pribor za CRAFT AD/AW",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,311,"Nadgradni LED reflektor, IP65. Priključna moč od 10-50W; od 1000 do 5000lm z možnostjo priklopa zunanjega MWS senzorja. Barva svetlobe 4000K. Enakovredno ali boljše kot LEONIE LED FL 1000 IP65  10W ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,312,"Nadgradni LED reflektor, IP65. Priključna moč od 10-50W; od 1000 do 5000lm z možnostjo priklopa zunanjega MWS senzorja. Barva svetlobe 4000K. Enakovredno ali boljše kot LEONIE LED FL 2000 IP65  20W",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,313,"Nadgradni LED reflektor, IP65. Priključna moč od 10-50W; od 1000 do 5000lm z možnostjo priklopa zunanjega MWS senzorja. Barva svetlobe 4000K. Enakovredno ali boljše kot LEONIE LED FL 3000 IP65  30W",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,314,"Nadgradni LED reflektor, IP65. Priključna moč od 10-50W; od 1000 do 5000lm z možnostjo priklopa zunanjega MWS senzorja. Barva svetlobe 4000K. Enakovredno ali boljše kot LEONIE LED FL 5000 IP65  50W",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,315,"Mikrovalovni senzor (MWS) za priklop na reflektor. Enakovredno ali boljše kot LEONIE PLUG&PLAY MWS",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,316,"Svetilka varnostne razsvetljave 11W LED 1h",226,"kos",null,{"$f":"D344*F344","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,317,"Svetilka varnostne razsvetljave 11W LED 1h IP65",1,"kos",null,{"$f":"D345*F345","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,318,"Svetilka varnostne razsvetljave 24W LED 1h",1,"kos",null,{"$f":"D346*F346","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,319,"Svetilka varnostne razsvetljave 24W LED 1h IP65",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,320,"AKU modul 1h z vgradnjo v svetilko splošne razsvetljave",49,"kos",null,{"$f":"D348*F348","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,321,"Piktogram",19,"kos",null,{"$f":"D349*F349","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,322,"Piktogram na pleksi steklu z obešalnim priborom",1,"kos",null,{"$f":"D350*F350","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,323,"Dobava in menjava sijalke"]
[null,324,"fluo cev 14W",9,"kos",null,{"$f":"D352*F352","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,325,"fluo cev 28 W",77,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,326,"fluo cev 49W",49,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,327,"fluo cev  80W",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,328,"DD-E 18W",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,329,"DD-E 26W",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,330,"Sijalka LED E27 230V 6W  2700K 470Lm mini globe",1,"kos",null,{"$f":"D358*F358","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,331,"Dušilka El. QTI 2X28W",1,"kos",null,{"$f":"D359*F359","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,332,"Svetilka za nad pult LED 1,2 m",12,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,333,"Svetilka LED PL 15W",77,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,334,"Svetilka LED PL 15W IP54",2,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,335,"Svetilka LED PL 24W",36,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,336,"Reflektor tračni LED 25W, 4000K",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,337,"Napajalnik za LED panel 45 W zatemnilni",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,338,"Tokovna tračnica 3f dolžine 2 m",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,339,"LED trak"]
[null,340,"Trak LED 19,2 W/m",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,341,"Trak LED 14,4 W/m",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,342,"Trak LED 9,6 W/m",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,343,"Alu prifil 7mm",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,344,"Difuzor za alu profil",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,345,"Končnik",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,346,"Stenski nosilec  ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,347,"Napajalnik 230V/12 ali 24V 20W",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,348,"Napajalnik 230V/12 ali 24V 35W",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,349,"Napajalnik 230V/12 ali 24V 60W",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,350,"Napajalnik 230V/12 ali 24V 100W",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,351,"Napajalnik 230V/12 ali 24V 150W",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,352,"Napajalnik 230V/12 ali 24V 200W",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,353,"LED ulična cestna svetilka 50 W,",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,354,"LED ulična cestna svetilka 100 W, ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,355,"Kabel UTP cat.5e",{"v":36295,"d":"36,295"},"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,356,"Kabel UTP Cat.6",{"v":11478,"d":"11,478"},"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,357,"Kabel UTP cat6 HFFR",43,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,358,"Kabel FTP cat.5",642,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,359,"Kabel FTP cat 6",598,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,360,"Kabel S/FTP cat 7",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,361,"komunikacijska omara stenska, dim. 56x60x60 cm s steklenimi vrati",6,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,362,"komunikacijska omara stenska, dim. 56x60x90 cm s steklenimi vrati",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,363,"komunikacijska omara prostostoječa, dim. 60x60x120 cm ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,364,"komunikacijska omara prostostoječa, dim. 60x60x150 cm ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,365,"komunikacijska omara prostostoječa, dim. 60x60x210 cm ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,366,"komunikacijska omara prostostoječa, dim. 80x80x210 cm ",2,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,367,"komunikacijska omara prostostoječa, dim. 80x110x210 cm ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,368,"Organizator ožičenja",29,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,369,"Polica vgrajena v komunikacijso omaro",6,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,370,"Panel 24xRJ45 UTP cat.5, BrandRex",68,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,371,"Panel 24xRJ45 FTP cat.5, BrandRex",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,372,"Panel 24xRJ45 UTP cat.6, BrandRex",13,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,{"$f":"1+MAX(B398:B400)","v":373},"Panel 24xRJ45 FTP cat.6, BrandRex",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,374,"Napajalna letev 7x230V s prenapetostno zaščito",6,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,375,"Napajalna letev 7x230V  ",4,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,376,"Letev Krone za 10 parov kpl s pritrdilnim materialom",78,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,377,"Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.5, l=1m",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,378,"Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.6, l=1m",2,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,379,"Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.5, l=2m",12,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,380,"Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.6, l=2m",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,381,"Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.5, l=3m",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,382,"Priključni kabel RJ45-RJ45, UTP cat.6, l=3m",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,383,"Zaključevanje kabla na panel",{"v":1682,"d":"1,682"},"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,384,"Zaključevanje kabla na vtičnico",{"v":1673,"d":"1,673"},"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,385,"Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.5 vgrajena v PPK",456,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,386,"Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.5 p/o",2,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,387,"Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.5 n/o",6,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,388,"Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.5 vgrajena v PPK",151,"kos",null,{"$f":"D416*F416","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,389,"Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.5 p/o",39,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,390,"Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.5 n/o",4,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,391,"Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.6 vgrajena v PPK",148,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,392,"Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.6 p/o",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,393,"Vtičnica 2xRJ45 UTP cat.6 n/o",2,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,394,"Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.6 vgrajena v PPK",109,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,395,"Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.6 p/o",13,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,396,"Vtičnica 1xRJ45 UTP cat.6 n/o",9,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,397,"Vtičnica antenska končna p/o",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,398,"Vtičnica UBS p/o",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,399,"Označevanje na panelu in vtičnici",{"v":3964,"d":"3,964"},"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,400,"Meritve kabla UTP cat.5 ali cat.6 z merilnim poročilom",{"v":1708,"d":"1,708"},"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,401,"Optični delilnik 6xLC",3,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,402,"Optični delilnik 12xLC",8,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,403,"Optični delilnik 24xLC",2,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,404,"Optični kabel, monomodni, 6 vlaken",9,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,405,"Optični kabel monomodni 12 vlaken",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,406,"Optični kabel, monomodni, 24 vlaken",312,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,407,"Optični kabel monomodni 48 vlaken ",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,408,"Optični kabel multimodni, 6 vlaken, zunanje polaganje",366,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,409,"Optični kabel multimodni, 12 vlaken, zunanje polaganje",167,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,410,"Povezovalni kabel multimode, 2 m, LC-ST",34,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,411,"Povezovalni kabel multimode, 4 m, LC-ST",4,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,412,"Povezovalni kabel multimode, 10 m, LC-ST",27,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,413,"Povezovalni kabel multimode, 15 m, LC-ST",11,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,414,"Povezovalni kabel multimode, 20 m, LC-ST",24,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,415,"Povezovalni kabel multimodni LC-LC, duplex, l=2m",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,416,"Povezovalni kabel multimodni LC-LC, duplex, l=4m",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,417,"Priključni kabel monomodni, LC-LC, dolžine 2m, duplex",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,418,"Priključni kabel monomodni, LC-LC, dolžine 10 m, duplex",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,419,"Optični patch kabel, multimodni, LC-LC, 1m",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,420,"Optični patch kabel, multimodni, LC-LC, 2m",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,421,"Optični patch kabel, multimodni, LC-LC, 3m",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,422,"Priključni optični kabel LCLC/SCSC 50/125 2m",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,423,"Priključni optični kabel LCLC/SCSC 50/125 3m",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,424,"Priključni optični kabel LCLC/SCSC 9/125 2m",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,425,"Priključni optični kabel LCLC/SCSC 9/125 3m",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,426,"Varjenje optičnega vlakna",214,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,427,"Meritve optičnega kabla",103,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,428,"Kabel IYStY 1x2x0,6",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,429,"Kabel IYStY 2x2x0,6",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,430,"Kabel IYStY 5x2x0,6",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,431,"Kabel IYStY 10x2x0,6",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,432,"Kabel IYStY 20x2x0,6",62,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,433,"Kabel IYStY 50x2x0,6",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,434,"Kabel IYStY 1x2x0,8",{"v":2096,"d":"2,096"},"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,435,"Kabel IYStY 2x2x0,8",{"v":2941,"d":"2,941"},"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,436,"Kabel IYStY 5x2x0,8",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,{"$f":"1+MAX(B462:B464)","v":437},"Kabel IYStY 50x2x0,6",73,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,438,"Kabel TK59 10x4x0,6 GM",832,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,439,"Kabel TK59 15x4x0,6",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,440,"Kabel TK59 1x4x0,8m",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,441,"Kabel A2YSL2Y 50x2x0,8",616,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,442,"Kabel A2YSL2Y 100x2x0,6",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,443,"Kabel alarmni 2 x 0,5 + 4 x 0,22",180,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,444,"Kabel alarmni 2 x 0,5 + 6 x 0,22",{"v":1677,"d":"1,677"},"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,445,"Kabel alarmni 2 x 0,5 + 8 x 0,22",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,446,"Kabel LiYCY 3x0,75 mm",59,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,447,"Kabel LiYCY 4x1,5 mm2",{"v":2550,"d":"2,550"},"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,448,"Kabel LiYCY 3x1,0 mm2",11,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,449,"Kabel Liycy 5x1,5 mm2",{"v":2835,"d":"2,835"},"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,450,"Kabel požarni 2x2,5 E90",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,451,"Kabel JEHStH FE 180/E30 2x2x0,8",622,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,452,"Kabel koaksialni 75 Ω",1,"m",null,{"$f":"D480*F480","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,453,"Objemka z vložkom za požarni kabel",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,454,"Žica TI 2x0,6 be/mo",763,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,455,"Vtičnica telefonska vgrajena v PPK",2,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,456,"Vtičnica telefonska p/o",2,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,457,"Vtičnica telefonska n/o",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,458,"Odprava napake na telefonski liniji",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,459,"Prestavitev telefonske linije",17,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,460,"Vzpostavitev telefonske linije",84,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,461,"Žica TI 2x0,6 be/mo",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,462,"Zaključevanje telefonskega kabla"]
[null,463,"ena parica",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,464,"dve parici",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,465,"do pet paric",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,466,"do deset paric",9,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,467,"do dvajset paric",14,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,468,"do trideset paric",2,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,469,"do petdeset paric",13,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,470,"Konektor HDMI",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,471,"Konektor VGA",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,472,"Kabel VGA, dolžine 15 m",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,473,"Kabel HDMI, dolžine 15 m",3,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,474,"Kabel HDMI, dolžine 20 m",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,475,"Konzola za projektor",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Ogrevanje žlebov"]
[null,476,"Dobava in montaža ATESTIRANE grelne instalacije v žlebove in odtočne cevi s pritrdilno in obesno opremo, vključno s prehodi po strešini s po dvema grelnima kabloma GL in GD",1,"m1",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,477,"Priključni vodotesni raychem spoj",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,478,"Temperaturni regulator za ročni vklop in testiranje",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,479,"Elektronski sklop EM za samodejni vklop ob prisotnosti snega",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,480,"Tipalo vlage",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,481,"Tipalo temperature",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,482,"Stikalni blok z diferenčno in kratkostično zaščito ter opremo za vklop preko temperaturnega regulatorja",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,483,"Drobni, vezni in pritrdilni material, meritve, atesti, puščanje v pogon, varovalna oprema za delo na višini",1,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,484,"Talno ogrevanje"]
[null,485,"Izvedba talne grelne instalacije na obstoječe tlake pred zalitjem z izravnalno maso 2cm",153,"m2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,486,"Priključni vodotesni raychem spoj",7,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,487,"Priprava razvodnice za termostat",7,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,488,"Digitalni teperaturni regulator OTN s talnim tipalom",7,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,489,"Drobni, vezni in pritrdilni material, meritve, atesti, spuščanje v pogon",2,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,490,"Električni razdelilniki - tipski plastični:"]
[null,491,"podometni za 24 mest ",2,"kos",null,{"$f":"D520*F520","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,492,"podometni za 36 mest ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,493,"podometni za 48 mest ",7,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,494,"podometni za 54 mest",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,495,"podometni za 72 mest",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,496,"podometni za 96 mest",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,497,"nadometni za 24 mest ",7,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,498,"nadometni za 36 mest ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,499,"nadometni za 48 mest ",3,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,{"$f":"1+MAX(B526:B528)","v":500},"nadometni za 54 mest",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,501,"nadometni za 72 mest",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,502,"nadometni za 96 mest",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,503,"Omarica zidna 8M IP65  ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,504,"Omarica zidna 12M IP65  ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,505,"Omarica zidna 18M IP65  ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,506,"Omarica zidna 24M IP65  ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,507,"Omarica zidna 36M IP65  ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,508,"Omara el.IP65  510X320X135  14M",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,509,"Omara CRN 1000X  800X250  ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,510,"Omara CRN   800X  600X200  ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,511,"Omara CRN   600X  600X250  ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,512,"Omara CRN   600X  500X200  ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,513,"Plošča montažna 1000X500 FE",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,514,"Plošča montažna 800X600 Fe  ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,515,"Plošča montažna 600X600 FE",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,516,"Plošča montažna 800X500 FE",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Električni razdelilniki - kovinski, prebarvani:"]
[null,517,"podometni dim. 500x700x150 mm ",1,"kos",null,{"$f":"D547*F547","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,518,"podometni dim. 700x1200x150 mm ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,519,"podometni dim. 800x1500x150 mm ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,520,"nadometni dim. 500x700x150 mm ",3,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,521,"nadometni dim. 700x1200x150 mm ",3,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,522,"nadometni dim. 800x1500x150 mm ",2,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Električni razdelilniki - prostostoječi, kovinski, prebarvani:"]
[null,523,"dim. 500x2100x400 mm ",1,"kos",null,{"$f":"D554*F554","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,524,"dim. 600x2100x400 mm ",8,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,525,"dim. 800x2100x400 mm ",6,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,526,"dim. 1000x2100x400 mm ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,527,"dim. 500x2100x500 mm ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,528,"dim. 600x2100x500 mm ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,529,"dim. 800x2100x500 mm ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,530,"dim. 1000x2100x500 mm ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"Vgradnja sledeče opreme v razdelilnike:"]
[null,null,"močnostno stikalo, vgradne izvedbe, ročica pod ali nad vrati:"]
[null,531,". 25A, 1p",2,"kos",null,{"$f":"D564*F564","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,532,". 40A, 1p",2,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,533,"25A, 3p",3,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,534,". 40A, 3p",27,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,535,". 63A, 3p",17,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,536,". 80A, 3p",6,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,537,". 125A, 3p",13,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,538,". 160A, 3p",2,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,539,". 200A, 3p",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,540,". 250A, 3p",2,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,541,". 400A, 3p",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,542,". 630A, 3p",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"odklopnik z elektronsko termično in KS zaščito, 36 kA:"]
[null,543,". 100A, 3p",1,"kos",null,{"$f":"D577*F577","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,544,". 160A, 3p ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,545,". 200A, 3p",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,546,". 250A, 3p",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,547,". 400A, 3p",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,548,". 630A, 3p",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,549,"prenapetostna zaščita razreda I, 4p",19,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,550,"prenapetostna zaščita razreda II, 1p",109,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"tokovni merilni transformator r=1, 15 VA:"]
[null,551,". 75/5A",1,"kos",null,{"$f":"D586*F586","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,552,". 100/5A",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,553,". 125/5A",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,554,". 160/5A",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,555,". 200/5A",33,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,556,". 400/5A",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,557,". 400/5A z razstavljivim jedrom",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,{"$f":"1+MAX(B590:B592)","v":558},"Merilnik moči CIRCUTOR CVM-C10-ITF",12,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"varovalčni ločilnik:"]
[null,559,". 63A, 3p, z varovalkami do 63A",1,"kos",null,{"$f":"D595*F595","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,560,". 100A, 3p, z varovalkami do 100A",18,"kos",null,{"$f":"D596*F596","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,561,". 160A, 3p, z varovalkami do 160A",34,"kos",null,{"$f":"D597*F597","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,562,". 200A, 3p, z varovalkami do 200A",1,"kos",null,{"$f":"D598*F598","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,563,". 250A, 3p, z varovalkami do 250A",9,"kos",null,{"$f":"D599*F599","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,null,"motorsko zaščitno stikalo, 3p:"]
[null,564,". do 0,25A",1,"kos",null,{"$f":"D601*F601","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,565,". 0,25 do vključno 1,0A",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,566,". 0,10 do vključno 2,5A",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,567,". 2,5 do vključno 6,3A",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,568,". 6,3 do vključno 16A",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,569,". 16 do vključno 32A",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"inštalacijski odklopnik,  B ali C tip 10 kA:"]
[null,570,". 6-25A, 1p",{"v":1484,"d":"1,484"},"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,571,". 6-25A, 2p",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,572,". 6-25A, 3p",216,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,573,". C32A, 3p",19,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,574,". C50A, 3p",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"tokovno zaščitno stikalo LS-FI, B ali C 10 do 16A, 30 mA, 1p+N",7,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,575,"Stikalo FID 40A/0,03A, 4p",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,576,"Stikalo FID 40A/0,3A, 4p",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,577,"Stikalo FID 63A/0,03A, 4p",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,578,"Stikalo FID 63A/0,3A, 4p",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,null,"kontaktor, 230V, s pomožnimi kontakti 1NO+1NC: "]
[null,579,". 25A, 1p",1,"kos",null,{"$f":"D619*F619","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,580,". 16A, 3p",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,581,". 25A, 3p",6,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,582,". 40A, 3p",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,583,". 63A, 3p",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,584,"pomožni rele 6A, 24 ali 230V, s pomožnimi kontakti 2NO + 4xNC",2,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,585,"impulzni rele 16A, 2p, 230V",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,586,"Podnožje za rele 55",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,587,"transformator 230/24V, do moči 200VA",0,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,588,"napajalnik 230VAC/24VDC, 5A",0,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,589,"signalna svetilka različnih barv, LED, 24V ali 230V",0,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,590,"sponke L, N, PE",130,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,591,"Kanal kablirni š80Xv40 s pokrovom",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,592,"Kanal kablirni š80Xv60 s pokrovom",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,593,"Uvodnica poliam.   PG21   IP 68",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,594,"Uvodnica poliam.   PG36   IP 68",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,595,"Stikalo preklopno 1-0-2 za let  1Sca022532R8210",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,596,"Stikalo preklopno 1-0-2 40A 4P  1Sca104934R1001",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,597,"Stikalo preklopno 1-0-2 63A 4P  1Sca105369R1001",1,"m",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,598,"Varovalka NV00 do 100A",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,599,"Varovalka NV0 do 160A",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,600,"Varovalka NV1 do 250A",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,601,"Varovalka NV2 do 400A",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,602,"Varovalka NV3 do 630A",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,603,"Grebenasto stikalo 3P 1-0-2 16A  v ohišju",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,604,"Grebenasto stikalo 1P 0-1 16A v ohišju",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,605,"Grebenasto stikalo 1P 0-1 16A vgradno",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,606,"Grebenasto stikalo 3P 0-1 25A glavno stikalo Ru-Rd vgradno",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,607,"Grebenasto stikalo 0-Z-T 25A vgradno",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,608,"Grebenasto stikalo 3P 0-1 40A vgradno",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,609,"Rele 230V ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,610,"Kontrolnik napetosti 3F ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,611,"Zbiralka 3P, l = 1 m",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,612,"Uvodnica skintop MS PG 29 ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,613,"Matica skintop GMP-GL PG 29 ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,614,"Zbiralka Cu ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,615,"Uvodnica PG16 ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,616,"Vodilo DIN omega 35X15 perf.  pazi PO MT",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,{"$f":"1+MAX(B654:B656)","v":617},"Ventilator D100   ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,618,"Stikalo Mot. GV2ME14    6-10A  6.3-10A",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,619,"Kontaktor LC1D   18A 230V 50Hz  ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,620,"Rele termični LRD 1,6  - 2,5 A ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,621,"Rele termični 9-13A ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,622,"Rele nadzor faza 3P 220/480 V",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,623,"Podnožje za rele RP 3 CO",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,624,"Tipka XB4 D22 1No zelena  ",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,625,"Tipka goba-rdeča za izklop v sili",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,626,"Števec porabe el.energije 63A",7,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,627,"Stopniščni avtomat",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,628,"Talilni vložek 10-16A",66,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,629,"Vpasni vijak s talilnim vložkom  - 10 A",12,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,630,"Vpasni vijak s talilnim vložkom  - 16 A",23,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,631,"Vgradnja podnožja TYTAN 63A/1p kpl z ožičenjem in varovalnimi vložki",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,632,"Vgradnja podnožja TYTAN 63A/3p kpl z ožičenjem in varovalnimi vložki",51,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,633,"Polnilna postaja za polnjenje električnih avtomobilov 2X22 KW",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,634,"Posnetek stanja izvedenih del - prostor do 10 m2",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,635,"Posnetek stanja izvedenih del - prostor do 20 m2",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,636,"Posnetek stanja izvedenih del - prostor do 30 m2",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,637,"Posnetek stanja izvedenih del - prostor do 50 m2",1,"kos",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,638,"Izdelava projekta PZI za varnostno razsvetljavo/objekt",1,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,639,"Pridobitev pozitivnega izvedeniškega mnenja:"]
[null,640,"do 10 elementov",7,"kpl",null,{"$f":"D680*F680","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,641,"do 20 elementov",3,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,642,"do 30 elementov",3,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,643,"do 50 elementov",3,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,644,"do 70 elementov",1,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,645,"do 100 elementov",1,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,646,"Meritve el. instalacije do 12 tokokrogov",193,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,647,"Meritve el. instalacije do 24 tokokrogov",27,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,648,"Meritve el. instalacije do 36 tokokrogov",20,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,649,"Meritve el. instalacije do 48 tokokrogov",12,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,650,"Meritve el. instalacije do 72 tokokrogov",12,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,651,"Izdelava enopolne sheme do 12 tokokrogov",183,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,652,"Izdelava enopolne sheme do 24 tokokrogov",24,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,653,"Izdelava enopolne sheme do 36 tokokrogov",20,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,654,"Izdelava enopolne sheme do 48 tokokrogov",12,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,655,"Izdelava enopolne sheme do 72 tokokrogov",8,"kpl",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,656,"Vrednost delovne ure inženirja elektro stroke",57,"ur",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,657,"Vrednost delovne ure kvalificiranega delavca elektro stroke",{"v":3490,"d":"3,490"},"ur",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Skupaj Krovni predračun",{"$nulls":4},{"$f":"ROUND(SUM(G14:G697),2)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]